![C:\Users\trudeld\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OBU4FES1\41adtugugslaa240[1].jpg]()La pâte abrasive

Dans un plat, mettre selon l’ordre indiqué puis mélanger :

* 1 2/3 tasse de bicarbonate de soude
* ¼ tasse de savon liquide à vaisselle (de préférence écologique)
* 2 c. à soupe d’eau
* 2 c. à soupe de vinaigre blanc distillé

Utilisation : baignoires, éviers, poubelles, comptoirs, recouvrements de sol très sales, cuvettes de toilettes.

Très efficace pour enlever la saleté et la graisse.

![C:\Users\trudeld\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LN1TCUZN\spray-bottles[1].jpg]()

Le nettoyant tout usage

Dans une bouteille de 16 onces munie d’un vaporisateur, verser selon l’ordre indiqué :

* 3 c. à soupe de savon liquide à vaisselle (de préférence écologique)
* 1c. à soupe de jus de citron
* eau purifiée, bouillie ou distillée en quantité suffisante pour remplir la bouteille

Utilisation : convient à toutes les surfaces.

![C:\Users\trudeld\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LN1TCUZN\spray-bottle-1389004325MZv[1].jpg]()

Le nettoyant à vitre

* 1 part de vinaigre blanc (vinaigre d’alcool)
* 1 à 8 parts d’eau, selon que vous souhaitez un produit peu ou très concentré.

En option : vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande ou de tea-tree (maximum 5 gouttes), ou d’essence de citron (maximum 10 gouttes),…

Versez le tout dans votre flacon pulvérisateur. Bien mélanger avant utilisation. Pensez à lire les précautions d’emploi des huiles essentielles.